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	С. Водные ресурсы

	1.8
	Возобновляемые ресурсы пресной воды
	М
	млн. м3/год
	Объем возобновляемых ресурсов пресных вод рассчитывается на основе долгосрочных измерений уровня, скоростей течения, расходов воды, осуществляемых на реках и озерах, а также в подземных водоносных горизонтах и с учетом количества выпавших осадков по всей стране, с учетом фактического объема притока речных и подземных вод из сопредельных стран. 

Возобновляемые ресурсы пресных вод (поверхностных и подземных) пополняются за счет выпадающих на территории страны осадков (за вычетом испарения), которые поступают в виде стока в реки и пополняют водоносные горизонты (внутренний сток), а также за счет поступления поверхностных и подземных вод из других стран (приток).
	Мониторинг
	Росгидромет

	1.9
	Забор пресных вод
	М
	млн. м3/год
	Общий по России и по видам экономической деятельности объем ежегодного забора пресных вод определяется на основании показаний водоизмерительных приборов и расчетов, проводимых в соответствии с методиками, утвержденными в установленном порядке.

Объем забора воды из подземных водоносных горизонтов определяется суммарно по всем горизонтам и скважинам.
	Ф.№ 2-тп
(водхоз),
годовая
	Росводресурсы

	1.10
	Индекс эксплуатации водных ресурсов (ИЭВР)
	М
	%
	Определяется как отношение (в %) общего годового забора пресных вод (показатель 1.9) к среднемноголетнему годовому объему возобновляемых ресурсов пресных поверхностных и подземных вод (показатель 1.8).

Показатель определяется в целом по России и по классам видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД.
	Ф. № 2-тп
(водхоз),

годовая

Мониторинг
поверхностных вод

Мониторинг подземных вод
	Росводресурсы

Росгидромет
Роснедра

	1.11
	Бытовое водопотребление в расчете на душу населения
	М
	м3/год на душу населения 

или литры/день на душу населения
	Объем бытового водопотребления характеризуется количеством отпущенной воды через сеть централизованного водоснабжения потребителям (населению и бюджетофинансируемым организациям), определенной по показаниям измерительных приборов или по нормативам потребления, утвержденным органами местного самоуправления.
	Ф.№ 1-водопровод,
годовая
	Росстат

	1.12
	Потери пресной воды
	М
	млн. м3/год, %
	Объем пресной воды, теряемой в процессе транспортировки в результате фильтрации, испарения, утечек, аварий и т.д. в системах подачи воды от мест забора до мест использования, определяется как разность между объемами забора (получения) воды и ее использования потребителями.

Удельный вес потерь пресной воды в процессе транспортировки - отношение (в %) объема теряемой при транспортировке пресной воды к общему объему забранной (полученной) воды 
	Ф.№ 2-тп
(водхоз),
годовая
	Росводресурсы

	1.13
	Повторное и оборотное использование пресной воды
	М
	%
	Определяется как отношение (в %) общего объема оборотной и повторно используемой пресной воды к сумме этого объема и объема свежей воды, использованной на производственные цели.

Оборотное и повторное (последовательное) использование воды обеспечивает экономию забора свежей воды за счет применения систем оборотного и повторного водоснабжения, включая использование сточной и коллекторно-дренажной воды. 

К оборотному использованию не относится использование воды в системах коммунального и производственного теплоснабжения.
	Ф.№ 2-тп
(водхоз),
годовая
	Росводресурсы

	1.14
	Сброс сточных вод
в поверхностные водные объекты
	Н
	млн. м3
	Объем сброшенных сточных вод определяется на основании показаний водоизмерительных приборов или расчетов, проводимых в соответствии с нормами отведения сточных вод и методиками, утвержденными в установленном порядке.

Учитывается общий объем сброса сточных вод, включающий объем загрязненных сточных вод, нормативно-чистых (без очистки) и нормативно очищенных на очистных сооружениях сточных вод. Для очистки сточных вод применяются различные методы: механические, физико-химические, биологические.

К нормативно-чистым относятся сточные воды, содержание загрязняющих веществ в которых без очистки не превышает нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты.

К нормативно-очищенным относятся сточные воды, содержание загрязняющих веществ в которых после очистки на очистных сооружениях не превышает нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты.
	Ф.№ 2-тп
(водхоз),
годовая
	Росводресурсы

	1.15
	Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
	М
	%
	К загрязненным относятся сточные воды, не прошедшие очистку или недостаточно-очищенные на очистных сооружениях, и содержание загрязняющих веществ в которых превышает нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты.

Показатель определяется как отношение (в %) объема загрязненных сточных вод к общему объему сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты.
	Ф.№ 2-тп
(водхоз),
годовая
	Росводресурсы

	1.16
	Мощность очистных сооружений перед сбросом сточных вод в поверхностные водные объекты
	Н
	млн. м3
	Мощность очистных сооружений характеризуется максимальным количеством сбрасываемой в поверхностные водные объекты воды, которое могло бы быть очищено при проектной нагрузке за отчетный год. 

Не учитывается мощность очистных сооружений водоподготовки, систем оборотного, последовательного и коммунального водоснабжения, а также сооружений предварительной локальной очистки, после которых сточная вода поступает на сооружения окончательной очистки.
	Ф.№ 2-тп
(водхоз),
годовая
	Росводресурсы

	1.17
	Качество питьевой воды
	Н
	%
	Доля проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, централизованного (водозаборов подземных и поверхностных вод; водопроводов из поверхностных вод; водопроводов из поверхностных и подземных источников; водопроводной сети) и нецентрализованного водоснабжения (общественных колодцев, каптажей родников):

· исследованных по санитарно-химическим показателям (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»»),

· исследования по микробиологическим показателям (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»),

· исследованных по паразитологическим показателям (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»),

· исследованных по показателям радиационной безопасности (в соответствии с СП 2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)» (далее НРБ - 99)), СП 2.6.1.1292-03 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения», МУ 2.6.1.1981-05 «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов».

Показатель определяется по всем исследованным пробам воды (соответственно, по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям, на содержание радиоактивных веществ), отобранным:

· из источников водоснабжения до водоподготовки, очистки и обеззараживания в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованно-питьевого водоснабжения»;

· на водопроводных после водоподготовки, очистки и обеззараживания в точках перед поступлением в распределительную сеть,

· из различных точек водопроводной сети, в соответствии с ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;

· из общественных колодцев и каптажей родников, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Расчет показателя осуществляется путем определения процентного соотношения числа проб воды, которые не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям, содержанию радиоактивных веществ, к общему количеству исследованных проб питьевой воды по каждой группе показателей.
	Ф.№ 18,
годовая
	Роспотребнадзор

	1.18
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) и концентрация аммонийного азота:

по замыкающим створам рек Сев. Двина, Нева и Дон
	М
	Среднегодовая величина БПК после 5-суточного инкубационного периода, мг/дм3
	БПК5
РД 52.24.420-2006. Биохимическое потребление кислорода в водах. Методика выполнения измерений скляночным методом.

ПНД Ф 14.1:2.3.4.123-97. Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПК-полн) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах.
	Мониторинг
	Росгидромет

	
	
	
	Среднегодовая концентрация аммонийного азота, мг/дм3
	Аммонийный азот

РД 52.24.383-2005. Массовая концентрация аммиака и ионов аммония в поверхностных водах суши. Методика выполнения измерений фотометрическим методом в виде индофенолового синего.

РД 52.24.486-95. Методика выполнения измерений массовой концентрации аммиака и ионов аммония в водах фотометрическим методом с реактивом Несслера (вариант с отгонкой).

ПНД Ф 14.1:2.1-95. Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера (вариант с отгонкой).
	Мониторинг
	Росгидромет

	1.19
	Биогенные вещества в пресной воде:

по замыкающим створам рек Сев. Двина, Нева и Дон
	М
	Среднегодовая концентрация нитратного азота, мг/дм3
	Нитратный азот 

РД 52.24.380-2006. Массовая концентрация нитратов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса после восстановления в кадмиевом редукторе.
	Мониторинг
	Росгидромет

	
	
	М
	Среднегодовая концентрация фосфора ортофосфатов, мг/дм3
	Фосфор ортофосфатов

РД 52.24.382-2006. Массовая концентрация фосфатов и полифосфатов  в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом

ПНД Ф 14.1.2.112-97. Методика выполнения измерений массовой концентрации фосфат-ионов в природных и очищенных сточных водах фотометрическим методом восстановлением аскорбиновой кислотой.
	Мониторинг
	Росгидромет

	
	
	М
	Среднегодовая концентрация общего фосфора, мг/дм3
	Общий фосфор

РД 52.24.387-2006. Массовая концентрации общего фосфора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом.
	Мониторинг
	Росгидромет

	1.20
	Биогенные вещества в прибрежных морских водах:

- Каспийское море (побережье Дагестана);

- Балтийское море (Невская губа);

- Черное море – (р-н Адлер-Сочи);

- Японское море (бухта Золотой Рог)


	М
	Среднегодовые концентрации нитратов и фосфатов, мкг/дм3
	РД 52.10.243-92. «Руководство по химическому анализу морских вод», СПб, Гидрометеоиздат, 1993 г.
	Мониторинг
	Росгидромет
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